**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**Кочергинская средняя общеобразовательная школа № 19**

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  | УТВЕРЖДАЮ: |
| ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФКОМА  | ДИРЕКТОР ШКОЛЫ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.П. ЖИРНОВА |
| Протокол №\_\_\_\_от «\_\_»\_\_\_\_\_\_2013г. | ПРИКАЗ № \_\_\_ОТ «\_\_»\_\_\_\_\_ 2013г. |

**ИНСТРУКЦИЯ №**

**Работа водителя и стоянка в тёмное время суток**

При движении в темное время суток или других условиях недостаточной видимости менее 300 метров (туман, ливневый дождь, метель, а также в туннелях) на автомобилях должны быть включены фары, дальнего или ближнего света, опознавательный знак автопоезда, а на прицепе габаритные огни.

Адаптация водителя к движению в темное время наступает не сразу. В это время количество нарушений правил дорожного движения и правил пользования приборами освещения увеличивается в полтора раза.

Слабой интенсивности движения ночью сопутствует обманчивое впечатление, безопасности, водителю кажется, что ночная, дорога – это прекрасные условия для быстрой езды.

Но дорожные ориентиры, которыми водитель пользовался днем, в темноте плохо или вовсе не видны, поэтому можно заехать в кювет, вылететь на обочину или встречную полосу.

Особенно опасен разъезд со встречным автомобилем, хотя опасность исходит не от него, а от какого – либо препятствия.

Дальний свет должен быть переключен на ближний не менее чем за 150 м до движущегося навстречу автомобиля. При ослеплении водитель обязан, не меняя полосы движения, включить аварийную сигнализацию, снизить скорость или остановиться.

Весьма опасно закуривать, управляя автомобилем, т. к пламя зажигалки или спички может ослепить. Если же вы закурили – проветривайте автомобиль вещества.

содержащиеся в табачном дыме, снижают остроту зрения.

Возвращаясь из дальней поездке ночью, делайте короткие остановки, которые прерывают однообразие движения в темноте.

Несколько минут достаточно, чтобы восстановит уровень внимания, необходимый для безопасности движения.

При остановке и стоянке на неосвещенных участках дороги в темное время суток или условиях плохой видимости на автомобиле должны быть включены габаритные огни, а в условиях недостаточной видимости могут быть включены, кроме того, фары ближнего света, передние и задние противотуманные фары. Для автопоезда – освещение опознавательного знака «Автопоезд».

При вынужденной остановке на транспортном средстве должна быть включена аварийная световая сигнализация незамедлительно выставлен знак аварийной остановки на расстоянии не менее 15 м от автомобиля (в населенном пункте) и 30м – вне населенного пункта.

Водителю запрещается оставлять на проезжей части автомобиль. Он должен принять все возможные меры для отвода его за пределы проезжей дороги.

С инструкцией ознакомлен: